|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индивидуальный предприниматель**  **Гребенников Валерий Васильевич** 127055, г. Москва, г. Московский, ул. Никитина 20 кв. 110. **email: gvvgvv@mail.ru** | ОГРНИП | 317774600203201 |
| ИНН | 770700304470  |
| Р. счет  | 40802810601500005162 |
| Банк получателя: **Филиал Точка ПАО Банка "Финансовая Корпорация Открытие"** | Б И К  | 044525999 |
| Кор. счет | 30101810845250000999 |

**СТРУННЫЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ** **И АКСЕССУАРЫ**

**ПРАЙС-ЛИСТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование и маркировка инструмента | Категория | Рекомендованная розничная цена (руб.) | **МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ** *Мастеровые инструменты индивидуального изготовления. Колковая механика с металлическими головками.Струны – ПКФ «Господин музыкант» (немецкая сталь, нейлон, карбон, ФБ).* *Декоративное оформление – натуральный перламутр*  |
| 1 | Балалайка юниор БЮ-3 | 3 | 44500 | Дека - резонансная ель или канадский кедр. Корпус – клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – клен, розовое дерево, махагониевое дерево, палисандр. Мензура – 385 мм, длина корпуса - 277 мм, ширина корпуса - 415 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – латунь или нержавеющая сталь «Sintoms» (24 шт.).  |
| 2 | Балалайка юниор БЮ-2 | 2 | 56600 | Дека – резонансная ель или канадский кедр категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – клен, розовое дерево, палисандр, черное дерево, махагониевое дерево. Мензура – 385 мм, длина корпуса - 277 мм, ширина корпуса - 415 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (24 шт.).  |
| 3 | Балалайка юниор БЮ-1 | 1 | 64600 | Дека - резонансная ель или канадский кедр категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 385 мм, длина корпуса - 277 мм, ширина корпуса - 415 мм. Лак на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (24 шт.).  |
| 4 | Балалайка прима БП-3 | 3 | 44500 | Дека - резонансная ель или канадский кедр. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – клен, махагониевое дерево, палисандр. Мензура – 435 мм, длина корпуса - 292 мм, ширина корпуса - 435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – латунь или нержавеющая сталь «Sintoms» (27 шт.). |
| 5 | Балалайка прима БП-2 | 2 | 56600 | Дека – резонансная ель или канадский кедр категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – клен, розовое дерево, палисандр, черное дерево, махагониевое дерево. Мензура – 435 мм, длина корпуса - 292 мм, ширина корпуса - 435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).  |
| 6 | Балалайка прима БП-1 | 1 | 64600 | Дека - резонансная ель или канадский кедр категории АА, корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 435 мм, длина корпуса - 292 мм, ширина корпуса - 435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).  |
| 7 | Домра юниорДЮ-3 | 3 | 44500 | Дека - резонансная ель. Корпус – клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – клен, розовое дерево, палисандр. Мензура – 354 мм, длина корпуса - 247 мм, ширина корпуса - 230 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады - латунь или нержавеющая сталь «Sintoms» (24 шт.).  |
| 8 | Домра юниорДЮ-2 | 2 | 56600 | Дека – резонансная ель или канадский кедр категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – розовое дерево, палисандр, черное дерево, махагониевое дерево. Мензура – 354 мм, длина корпуса - 247 мм, ширина корпуса - 230 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (24 шт.).  |
| 9 | Домра юниорДЮ-1 | 1 | 64600 | Дека - резонансная ель или канадский кедр категории АА, корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – розовое дерево, черное дерево, палисандр. Мензура – 354 мм, длина корпуса - 247 мм, ширина корпуса - 230 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (24 шт.).  |
| 10 | Домра малаяДМ-3 | 3 | 44500 | Дека - резонансная ель. Корпус – клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – ансная ель. Корпус – клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – Мензура – 385 мм, длина корпуса - 261 мм, ширина корпуса - 252 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады - латунь или нержавеющая сталь «Sintoms» (27 шт.).  |
| 11 | Домра малаяДМ-2 | 2 | 56600 | Дека – резонансная ель или канадский кедр категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – розовое дерево, палисандр, махагониевое дерево. Мензура - 385 мм, длина корпуса - 261 мм, ширина корпуса - 252 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).  |
| 12 | Домра малаяДМ-1 | 1 | 64600 | Дека - резонансная ель или канадский кедр категории АА, корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – розовое дерево, палисандр, махагониевое дерево. Мензура – 385 мм, длина корпуса - 261 мм, ширина корпуса - 252 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).  |
| 13 | Домра прима 4-струнная ДП-3 | 3 | 46200 | Дека - резонансная ель. Корпус – клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – ансная ель. Корпус – клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – Мензура – 385 мм, длина корпуса - 261 мм, ширина корпуса - 252 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады - латунь или нержавеющая сталь «Sintoms» (27 шт.).  |
| 14 | Домра прима 4-струнная ДП-2 | 2 | 54200 | Дека – резонансная ель или канадский кедр категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – розовое дерево, палисандр, махагониевое дерево. Мензура - 385 мм, длина корпуса - 261 мм, ширина корпуса - 252 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).  |
| 14 | Домра прима 4-струнная ДП-1 | 1 | 65040 | Дека - резонансная ель или канадский кедр категории АА, корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – розовое дерево, палисандр, махагониевое дерево. Мензура – 385 мм, длина корпуса - 261 мм, ширина корпуса - 252 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).  |

|  |
| --- |
| **МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ****(Обладают точным строем, высоким качеством отделки, ровным звучанием по всему диапазону, красивым тембром).***Мастеровые инструменты индивидуального изготовления. Колковая механика с металлическими головками Струны – ПКФ «Господин музыкант» (немецкая сталь, карбон, ФБ). Декоративное оформление – натуральный перламутр «Галиотис».*  |
| 1  | Балалайка прима БП-СТ2 | 2 | 65000 | Дека – резонансная ель или канадский кедр категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 435-440 мм, длина корпуса - 275-293 мм, ширина корпуса - 420-440 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.). |
|  3 | Балалайка прима БП-СТ1 | 1 | 76000 | Дека - резонансная ель или канадский кедр категории ААА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка и обкладка – палисандр, черное дерево. Мензура – 435-440 мм, длина корпуса - 275-293 мм, ширина корпуса - 420-440 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.). |
| 3 | Балалайка прима БП-СТВК  | в/к | 84000 | Дека - резонансная ель или канадский кедр категории ААА. Корпус – клен с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – черное дерево, палисандр. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Мензура – 435-440 мм, длина корпуса - 275-293 мм, ширина корпуса - 420-440 мм. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).  |
| 4 | Домра малаяДМ-СТ2 | 2 | 65000 | Дека - резонансная ель или канадский кедр категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 380-400 мм, длина корпуса - 250-275 мм, ширина корпуса - 230-260 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.). |
| 5 | Домра малаяДМ-СТ1 | 1 | 76000 | Дека – резонансная ель или канадский кедр категории ААА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка и обкладка – палисандр, черное дерево. Мензура – 380-400 мм, длина корпуса - 250-275 мм, ширина корпуса - 230-260 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).  |
| 6 | Домра малаяДМ-СТВК | в/к | 84000 | Дека - резонансная ель или канадский кедр категории ААА. Корпус – клен с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, головка, подставка, порожки, обкладка и розетка – черное дерево, палисандр. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Мензура – 380-400 мм, длина корпуса - 250-275 мм, ширина корпуса - 230-260 мм. Лады из нержавеющей стали «Sintoms» (27 шт.).  |

|  |
| --- |
| **МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОНЦЕРТНЫЕ ведущих мастеров России.**  |
|  1 | Балалайка примаБП-К |  в/к | от 85000до 150000 | Мастеровой инструмент индивидуального изготовления для концертной деятельности высшей категории. Дека – резонансная ель категории ААА (не менее 10-летней выдержки). Корпус – клен-явор с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – черное эбеновое дерево, палисандр. Мензура – 435-440 мм, длина корпуса - 275-293 мм, ширина корпуса - 420-440 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали (27 шт). Декоративное оформление натуральный перламутр. Высококачественная колковая механика производство ООО «Мастера национальных музыкальных инструментов» с металлическими ручками. Струны (немецкая сталь, карбон) – ПКФ «Господин музыкант». |
|  2 | Домра малаяДМ-К | в/к | от 85000до 150000 | Мастеровой инструмент индивидуального изготовления для концертной деятельности высшей категории. Дека – резонансная ель категории ААА (не менее 10-летней выдержки). Корпус – клен-явор с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – черное эбеновое дерево, палисандр. Мензура – 380-400 мм, длина корпуса - 250-275 мм, ширина корпуса - 230-260 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали (27 шт.). Декоративное оформление натуральный перламутр. Высококачественная колковая механика производство ООО «Мастера национальных музыкальных инструментов» с металлическими ручками. Струны (немецкая сталь, ФБ) – ПКФ «Господин музыкант». |
| 3 | Домра альтДА-К | в/к | от 95000 до 150000 | Мастеровой инструмент индивидуального изготовления для концертной деятельности высшей категории. Дека – резонансная ель категории ААА (не менее 10-летней выдержки). Корпус – клен-явор с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка , обкладка , порожки и розетка – черное эбеновое дерево , палисандр. Мензура – 490-505 мм, длина корпуса - 325-330 мм, ширина корпуса - 300-310 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады из нержавеющей стали (27 шт.). Декоративное оформление натуральный перламутр. Высококачественная колковая механика производство ООО «Мастера национальных музыкальных инструментов» с металлическими ручками. Струны (немецкая сталь, ФБ) – ПКФ «Господин музыкант». |

|  |
| --- |
| **ИНСТРУМЕНТЫ РУССКОГО НАРОДНОГО ОРКЕСТРА***Мастеровые инструменты индивидуального изготовления, оснащены колковой механикой с металлическими, струнами – ПКФ «Господин музыкант», декоративное оформление – натуральный перламутр.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Домра альтДА-3 | 3 | 58400 | Дека – резонансная ель. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое дерево, палисандр. Мензура – 490-505 мм, длина корпуса - 325-330 мм, ширина корпуса - 300-310 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (27 шт.).  |
| 2 | Домра альтДА-2 | 2 | 64500 | Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – махагониевое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 490-505 мм, длина корпуса - 325-330 мм, ширина корпуса - 300-310 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (27 шт.).  |
| 3 | Домра альтДА-1 | 1 | 72000 | Дека - резонансная ель категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка и обкладка – черное дерево, палисандр. Мензура – 490-505 мм, длина корпуса - 325-330 мм, ширина корпуса - 300-310 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады – нейзильбер (27 шт.).  |
| 4 | Домра альтДА-ВК | в/к | 88000 | Дека - резонансная ель категории ААА. Корпус – клен с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка и обкладка – черное дерево, палисандр. Мензура – 490-505 мм, длина корпуса - 325-330 мм, ширина корпуса - 300-310 мм. Лак ручной работы на основе натуральных смол. Лады – нейзильбер (27 шт.).  |
| 5 | Домра басДБ-3 | 3 | 83400 | Дека – резонансная ель. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое дерево. Мензура – 685-715 мм, длина корпуса - 450-460 мм, ширина корпуса - 410-435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (21 шт.).  |
| 6 | Домра басДБ-2 | 2 | 89500 | Дека – резонансная ель. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое дерево , палисандр. Мензура – 685-715 мм, длина корпуса - 450-460 мм, ширина корпуса - 410-435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (21 шт.).  |
| 7 | Домра басДБ-1 | 1 | 103000 | Дека – резонансная ель радиального распила категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 685-715 мм, длина корпуса - 450-460 мм, ширина корпуса - 410-435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (21 шт.).  |
| 8 | Домра басДБ-ВК | в/к | 119000 | Дека – резонансная ель радиального распила категории А. Корпус – клен с выраженной волнистостью. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 685-715 мм, длина корпуса - 450-460 мм, ширина корпуса - 410-435 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (21 шт.).  |
| 9 | Балалайка секунда БС-3 | 3 | 45800 | Дека – резонансная ель. Корпус – клен. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое, махагониевое дерево, палисандр. Мензура – 475-490 мм, длина корпуса - 310-325 мм, ширина корпуса - 480-500 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).  |
| 10 | Балалайка секунда БС-2 | 2 | 52800 | Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – розовое дерево, махагониевое дерево, палисандр. Мензура – 475-490 мм, длина корпуса - 310-325 мм, ширина корпуса - 480-500 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).  |
| 11 | Балалайка секунда БС-1 | 1 | 67600 | Дека – резонансная ель категории АА. Корпус – волнистый клен радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 475-490 мм, длина корпуса - 310-325 мм, ширина корпуса - 480-500 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).  |
| 12 | Балалайка секунда БС-ВК | в\к | 77300 | Дека – резонансная ель категории ААА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 475-490 мм, длина корпуса - 310-325 мм, ширина корпуса - 480-500 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).  |
| 13 | Балалайка секунда БС-К | кон | 112000 | Дека – резонансная ель категории ААА. Корпус – клен с ярко выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 475-490 мм, длина корпуса - 310-325 мм, ширина корпуса - 480-500 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.). |
| 13 | Балалайка альтБА-3 | 3 | 47200 | Дека – резонансная ель. Корпус – клен. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое, махагониевое дерево, палисандр. Мензура – 490-535 мм, длина корпуса - 325-355 мм, ширина корпуса - 510-525 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).  |
| 14 | Балалайка альтБА-2 | 2 | 54900 | Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – розовое дерево, махагониевое дерево, палисандр. Мензура – 490-535 мм, длина корпуса - 325-355 мм, ширина корпуса - 510-525 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).  |
| 15 | Балалайка альтБА-1 | 1 | 69600 | Дека – резонансная ель категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 490-535 мм, длина корпуса - 325-355 мм, ширина корпуса - 510-525 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).  |
| 16 | Балалайка альтБА-ВК | в\к | 81000 | Дека – резонансная ель категории АА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 490-535 мм, длина корпуса - 325-355 мм, ширина корпуса - 510-525 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.).  |
| 17 | Балалайка альт БА-К | кон | 112000 | Дека – резонансная ель категории ААА. Корпус – клен с выраженной волнистостью радиального распила. Гриф, накладка, панцирь, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – палисандр, черное дерево. Мензура – 490-535 мм, длина корпуса - 325-355 мм, ширина корпуса - 510-525 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (24 шт.). |
| 17 | Балалайка басББ-3 | 3 | 83400 | Дека – резонансная ель. Корпус – клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое дерево. Мензура – 750-780 мм, длина корпуса - 500-535 мм, ширина корпуса - 700-735 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (21 шт.).  |
| 18 | Балалайка басББ-2 | 2 | 89500 | Дека – резонансная ель. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое дерево, палисандр. Мензура – 750-780 мм, длина корпуса - 500-535 мм, ширина корпуса - 700-735 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (21 шт.).  |
| 19 | Балалайка басББ-1 | 1 | 103000 | Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 750-780 мм, длина корпуса - 500-535 мм, ширина корпуса - 700-735 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (21 шт.).  |
| 20 | Балалайка басББ-ВК | в/к | 119000 | Дека – резонансная ель радиального распила категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – палисандр , черное дерево. Мензура – 750-780 мм, длина корпуса - 500-535 мм, ширина корпуса - 700-735 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (21 шт.).  |
| 21 | Балалайка контрабас БКБ-3 | 3 | 159500 | Дека – резонансная ель. Корпус – клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое дерево. Мензура – 1100, длина корпуса - 770 мм, ширина корпуса - 1100 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (19 шт.).  |
| 22 | Балалайка контрабас БКБ-2 | 2 | 189900 | Дека – резонансная ель. Корпус – клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое дерево, палисандр. Мензура – 1100-1180 мм, длина корпуса - 790-820 мм, ширина корпуса - 1060-1250 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер(19) |
| 23 | Балалайка контрабас БКБ-1 | 1 | 208600 | Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 1100-1180 мм, длина корпуса - 790-820 мм, ширина корпуса - 1060-1250 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (19 шт.).  |
| 24 | Балалайка контрабас БКБ-ВК | в/к | 251000 | Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, розовое дерево, палисандр, черное дерево. Мензура – 1100-1180 мм, длина корпуса - 790-820 мм, ширина корпуса - 1060-1250 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (19 шт.).  |
|  | Балалайка контрабас БКБ-К | кон | 275000 | Дека – резонансная ель категории А. Корпус – волнистый клен. Гриф, накладка, подставка, головка, обкладка, порожки и розетка – клен, палисандр, черное дерево. Мензура – 1100-1180 мм, длина корпуса - 790-820 мм, ширина корпуса - 1060-1250 мм. Лак на основе синтетических смол. Лады – нейзильбер (19 шт.).  |
| 25 | Гусли клавишные концертные «Садко»  | в/к | 284000 | Диапазон 4 октавы от «ля» большой октавы до «ля» третьей октавы, 49 струн. Размер инструмента: длина корпуса -1080 мм, ширина – 450 мм, высота – 120 мм. Вес 35 кг. Дека – ель резонансная. Корпус - ель, шпон красного дерева «Сапели». Рама металлическая. Вирбельбанк – бук 40 мм, колки (вирбели) - производство Германия. Клавиши – целлулоид. В комплекте: 4 ножки, клавишная механика, чехол, футляр для механики.  |
| 26 | Гусли клавишные большие концертные «Оркестровые»   | в/к | 319000 | Диапазон 5 октав от «ля» контроктавы до «ля» третьей октавы, 61 струна. Размер инструмента: длина корпуса -1600 мм, ширина – 620 мм, высота – 130 мм. Масса 75 кг. Дека – ель резонансная. Корпус - ель, шпон красного дерева «Сапели». Рама металлическая. Вирбельбанк – бук, клен 40 мм, колки (вирбели) – производство Германия. Клавиши – целлулоид. В комплекте: 4 фигурные ножки на колесах со стопором, клавишная механика, чехол, футляр для механики цифровой тюнер и медиатор.  |
| 27 | Гусли клавишные концертные «Гергенс»  | в/к | 650000 | Копия модели С.Петербургского мастера А. Гергенса. Диапазон 5 октав от «ля» контроктавы до «ля» третьей октавы, 61 струна. Размер инструмента: длина корпуса -1900 мм, ширина – 600 мм, высота – 130 мм. Масса 90 кг. Дека – ель резонансная. Корпус черный полированный, материал - бук, шпон красного дерева. Рама металлическая. Вирбельбанк – бук 40 мм, колки (вирбели) – производство Германия. Клавиши – целлулоид. В комплекте: 4 ножки на колесах, клавишная механика, чехол, футляр для механики, цифровой тюнер и медиатор.  |

|  |
| --- |
| **СТРУНЫ ПКФ «ГОСПОДИН МУЗЫКАНТ»** |
| 1 | Домра МАЛАЯ DM-30 комплект (80/20) зеленая | 150 | сталь+Л80 |
| 2 | Домра МАЛАЯ DM-30F комплект (ФБ) синяя | 200 | сталь+ФБ |
| 3 | Домра МАЛАЯ DM-29F комплект (ФБ) красная | 200 | сталь+ФБ |
| 4 | Домра АЛЬТ DA (80/20) | 250 | сталь+Л80 |
| 5 | Домра АЛЬТ DA62-64 комплект (ФБ) | 350 | сталь+ФБ |
| 6 | Домра БАС ФБ 2XBASS (ФБ) | 750 | сталь+ФБ |
| 7 | Балалайка ПРИМА "КАРБОН" комплект | 620 | сталь+карбон |
| 8 | Балалайка ПРИМА-КРАСНАЯ комплект(нейлон) | 300 | сталь+нейлон |
| 9 | Балалайка ПРИМА-СИНЯЯ комплект (нейлон) | 300 | сталь+нейлон |
| 10 | Струна №1 БП и ДМ 0,28, 0,29, 0,30мм - 10шт.  | 700 | сталь |
| 11 | Балалайка СЕКУНДА ФБ комплект (80/20) | 300 | сталь+Л80 |
| 12 | Балалайка СЕКУНДА ФБ комплект (ФБ) | 400 | сталь+ФБ |
| 13 | Балалайка АЛЬТ комплект (80/20) | 350 | сталь+Л80 |
| 14 | Балалайка АЛЬТ ФБ комплект (ФБ) | 400 | сталь+ФБ |
| 15 | Балалайка БАС ФБ 2XBASS (ФБ) | 750 | сталь+ФБ |
| 16 | Балалайка КОНТРАБАС *2XBASS* | 1300 | сталь+ФБ |
| 18 | Домра ПРИМА 4-струн. 2XBASS (ФБ) | 400 | сталь+ФБ |
| 19 | Мандолина ФБ 2XBASS (ФБ) | 400 | сталь+ФБ |

|  |
| --- |
| **МЕДИАТОРЫ** |
| 1 | Домра малая | 200 | Капролон, этрол, капрон |
| 2 | Домра альт | 250 | Капролон, этрол, капрон |
| 3 | Домра бас | 300 | Капролон, этрол, капрон |
| 4 | Гусли оркестровые | 350 | Кожа |
| 5 | Гусли звончатые | 200 | Капролон |
| 6 | Балалайка секунда | 250 | Полиуретан, Кожа |
| 7 | Балалайка альт | 250 |  Полиуретан, Кожа |
| 8 | Балалайка бас | 350 | Кожа |
| 9 | Балалайка контрабас | 480-800 | Кожа, 3-хслойный (85х45х15) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧЕХЛЫ и ФУТЛЯРЫ** |  | **ЧЕХЛЫ**  |
| 1 | Балалайка прима БП1  | 800 | Мягкий чехол, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - поролон 5мм, подкладка - спанбонд, молния (5). Длина 69см, ширина 44см, толщина 13см. Открывается по всей длине, карман, ручки, ремень. |  | 1 | Домра малая ДМ1  | 800 | Чехол мягкий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - поролон 5мм, подкладка - спанбонд, молния (5). Максимальный размер инструмента: длина 67см, ширина 26см, толщина 15см Открывается по всей длине, карман, ручки, ремень. |
| 2 | Балалайка прима БП2 АМС  | 1600 | Полужесткий чехол ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - пена 10мм, подкладка - искусственный войлок, молния (8).Длина 69см, ширина 44см, толщина 13смОткрывается по всей длине, наружный и внутренний карманы, ручки, можно носить как рюкзак. |  | 2 | Домра малая ДМ2 АМС | 1500 | Чехол полужесткий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - пена 10мм, подкладка - искусственный войлок, молния максимальный размер инструмента: длина 67см, ширина 26см, толщина 15см. Открывается по всей длине, наружный и внутренний карманы, ручки, можно носить как рюкзак. |
| 3 | Балалайка прима БП3 АМС | 2900 | Чехол полужесткий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - пена 15мм, подкладка - искусственный войлок, молния (10).длина 69см, ширина 44см, толщина 13смНаружный и внутренний карманы, ручки, можно носить как рюкзак, ножки снизу и сбоку. |  | 3 | Домра альт ДА1  | 1200 | Чехол мягкий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - поролон 5мм, подкладка - спанбонд, молния. Максимальный размер инструмента: длина 82см, ширина 33см, толщина 17смОткрывается по всей длине, карман, ручки, ремень. |
| 4 | Балалайка прима ФБП АМС | 7600 | ФБП.econom Футляр жесткий, легкий, хорошо держит тепло ткань верха - полиэстр PVC, (вес 1500 г). максимальный размер инструмента: длина 69см, ширина 44см, толщина 13см Наружный карман для нот, внутренний мешочек для мелочей, пластиковая ручка, 2 перестегивающихся ремня, можно носить как рюкзак, ножки снизу и сбоку.  |  | 4 | Домра альт ДА2  | 1700 | Чехол полужесткий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - пена 10мм, подкладка - искусственный войлок, молния. Максимальный размер инструмента: длина 82см, ширина 33см, толщина 17см Открывается по всей длине, наружный и внутренний карманы, ручки, можно носить как рюкзак. |
| 5 | Балалайка секунда альт БА1-2  | 1200-1900 | Чехол мягкий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель – поролон, пена 5-15мм, подкладка - спанбонд, молния (5). Длина 87см, ширина 53см, толщина 16 см.Открывается по всей длине, карман, ручки, ремень. |  | 5 | Домра бас ДБ1 АМС | 1500 | Чехол мягкий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - поролон 5мм, подкладка - спанбонд, молния. Максимальный размер инструмента: длина 105см, ширина 44см, толщина 24смОткрывается по всей длине, карман, ручки, ремень. |
| 6 | Балалайка контрабас БКБ2 АМС | 8000 | Чехол полужесткий, ткань верха - нейлон PU, утеплитель - пена 15мм, подкладка - искусственный войлок, молния - YKK (10), стропа- плотная, фурнитура - Duraflex.Размеры - длина - 160см; ширина низа корпуса, достроенного до треугольника - 110см; ширина задинки - 35см. Открывается по всей длине, внешние карманы для нот и штыря, ремень, ручка, дно усилено тезой. |  | 6 | Домра бас ДБ3 АМС | 4100 | Чехол полужесткий, ткань верха - полиэстр PVC, утеплитель - пена 15мм, подкладка - искусственный войлок, молния. Максимальный размер инструмента: длина 105см, ширина 44см, толщина 24смВнутренний карман, можно носить как рюкзак, ножки. |